采购明细如下：
	序号
	器材分类
	器材名称
	单位
	采购数量
	技术参数

	
	消防员基本防护装备
	消防头盔（加强款）
	顶
	23
	符合XF 44-2015《消防头盔》标准；半盔式质量≤1500g；高温冲击吸收性能最大冲击力≤2800N；阻燃性能损毁长度≤100mm、续燃时间≤2s，无熔融滴落；帽壳漏电流≤3mA；配透明面罩及反光标识。

	
	
	消防员灭火防护服(夏季加强款)
	套
	23
	符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准；由外层、防水透气层、隔热层、舒适层多层组成，外层采用芳纶阻燃面料；阻燃性能损毁长度≤100mm、续燃时间≤2s；整体质量≤3.5kg；夏季款面料轻薄透气。

	
	
	消防手套（加强款）
	副
	20
	符合XF 7-2004《消防手套》标准；外层及隔热层阻燃，损毁长度≤100mm、续燃时间≤2s；隔热、防水、耐磨，掌心加强防滑。

	
	
	消防安全

腰带
	根
	20
	符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；设计负荷1.33kN；织带为一整根无接缝，带长连续可调，配带扣及拉环。

	
	
	消防员灭火防护靴（夏款）
	双
	23
	符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准；靴帮及外底断裂拉伸强度≥14.70N/mm²；靴底防刺穿、防滑、耐油、耐磨；电绝缘性能符合标准要求；夏季款透气舒适。

	
	
	●正压式消防空气呼吸器9L
	具
	18
	符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准；9L碳纤维复合气瓶，公称工作压力30MPa，贮气量2700L；整机佩戴质量≤18kg；正压式供气，配压力表及余压报警装置。

	
	
	佩戴式防爆照明灯
	个
	42
	符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求，本质安全型防爆设计（Ex ib）；LED光源，多档调光；连续照明时间≥8h；防护等级≥IP65；可佩戴于消防头盔或胸前。

	
	
	消防员呼救器（和方位灯一体）
	个
	23
	符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准；具备预报警、自动报警、手动报警及低电压告警功能；3m处报警响度＞101dB；方位灯亮度＞300cd/㎡；连续强报警时间≥360min；整机重量≤300g。

	
	
	应急逃生自救安全绳
	套
	20
	符合XF 494-2023标准；直径8mm±0.5mm；最小破断强度≥18kN；绳包材质阻燃涤纶；配D型钩及下降器。

	
	
	消防腰斧
	把
	20
	符合XF 630-2023《消防腰斧》标准；整体尺寸≤325mm×175mm，质量≤0.85kg；刃部硬度≥48HRC；斧柄抓握区绝缘电阻≥10MΩ；平刃能砍断5mm Q235A圆钢。

	
	
	消防员灭火

防护头套
	个
	20
	符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准；阻燃性能损毁长度≤100mm、续燃时间≤2s；热稳定性能尺寸变化率≤10%；抗起球等级≥3级；芳纶阻燃针织面料。

	
	
	消防员抢险救援头盔
	顶
	20
	符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准；冲击吸收性能最大冲击力≤3780N；帽壳橘红色及可调内衬，配护目镜。

	
	
	消防员抢险救援手套
	副
	20
	符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准；外层耐磨防割面料，掌部加强防滑；阻燃隔热，佩戴灵活轻便。

	
	
	消防员抢险救援服(夏款)
	套
	20
	符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准；整套质量≤3.0kg；阻燃、耐磨、防静电（带电量≤0.6μC）；夏季款透气速干。

	
	
	防爆手持

电台
	个
	25
	本质安全型防爆对讲机（Ex ib IIB T4 Gb）；频率范围350-400MHz；输出功率1-4W；≥1024个信道；防护等级≥IP68；续航时间≥12h，配背夹、防爆备用电池和有线耳机。

	
	
	手机云台
	个
	1
	三轴机械增稳云台；适配主流智能手机（承重≤300g）；续航时间≥10h；蓝牙无线控制，支持APP/手势控制；折叠便携。

	
	
	卫星电话
	台
	1
	天通一号卫星移动通信手持终端；支持卫星通信+地面全网通双模；防护等级≥IP68；待机时间≥72h，连续通话≥6h；配外接天线及充电器。

	
	
	DV
	台
	1
	数码摄像机；支持4K超高清视频录制；有效像素≥800万；≥10倍光学变焦；光学防抖；配64GB存储卡、电池及充电器。

	
	
	三脚架
	个
	1
	铝合金三脚架；最高工作高度≥1500mm；最大承重≥3kg；云台360°旋转，配快装板；折叠收纳方便携带。


2.评分标准

	评审因素
	分值
	评审标准

	资格证明材料
	营业执照等
	合格制
	具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）

	资格证明材料
	在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有 依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函
	合格制
	在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有 依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函

	资格证明材料
	政府采购诚信承诺书
	合格制
	政府采购诚信承诺书

	资格证明材料
	中小企业声明函
	合格制
	中小企业声明函

	资格证明材料
	(根据具体项目情况可添加资格证明材料)
	合格制
	根据具体项目情况可添加资格证明材料

	符合性审查
	投标文件雷同检查
	合格制
	投标文件不存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形

	符合性审查
	对招标文件的技术/服务要求响应情况
	对招标文件的技术/服务要求响应情况1
	合格制
	投标文件响应招标文件以下技术/服务要求（对应投标文件技术部分――技术响应表/服务响应表）

	符合性审查
	对招标文件的技术/服务要求响应情况
	对招标文件的技术/服务要求响应情况2
	合格制
	具体详见招标文件技术要求中实质性要

	符合性审查
	投标报价
	合格制
	按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分――报价一览表）

	符合性审查
	投标有效期
	合格制
	投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分――投标函）

	符合性审查
	对招标文件的商务要求响应情况
	对招标文件的商务要求响应情况1
	合格制
	投标文件响应招标文件以下商务要求（对应投标文件商务部分――商务响应表）

	符合性审查
	对招标文件的商务要求响应情况
	对招标文件的商务要求响应情况2
	合格制
	1.交货期限：合同签订后3日内交货。

2.交货地点：中云消防救援站和胶莱府前路消防救援站。

3.付款方式：项目实施完毕货物交货验收合格，财政资金到位后予以支付。对满足合同约定支付条件的，不得附加未经约定的其他条件。

4.验收

货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

5.质量保证期

自验收合格之日起1年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

6.售后服务

中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

	符合性审查
	对招标文件的编制、签章要求响应情况
	合格制
	投标文件按照招标文件要求编制、签章

	符合性审查
	其他1
	合格制
	投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件

	符合性审查
	其他2
	合格制
	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形

	符合性审查
	其他3
	合格制
	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

	商务部分
	投标报价
	30
	基准价计算名称: 基准价计算方式 评标基准价C=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价(或最终价格)

报价得分 = 评标基准价÷（投标报价或者最终价格）× 满分 

	商务部分
	投标人业绩
	10
	自2023年1月1日至今（近三年）已完成的同类项目（消防装备），每份得5分，满分10分。 投标人须同时提供同一项目的中标（成交）通知书原件电子文档、合同原件电子文档和验收单原件电子文档，三项原件电子文档缺一项不得分。同类项目完成时间以验收单时间为准。

	
	节能、环保产品加分
	5
	产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。加分计算方法是:1、在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值5%的加分，加分公式如下:

加分=价格评审总分值*5%*节能、环保产品(政府强制采购节能产品除外)价格在投标报价中所占比例;2、在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值5%的加分，加分公式如下:加分=技术评审总分值*5%*节能、环保产品(政府强制采购节能产品除外)价格在投标报价中所占比例。

开标时，须提供市场监管总局确定的节能产品、环境标志产品认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书电子文档，否则不得分。

	技术部分
	响应情况


	6
	基本分4分；实质性条款有1项不满足的，为无效投标。

每出现1条正偏离，加1分，最高加2分。
非实质性条款每出现一条负偏离扣除基础分2分，出现2条及以上负偏离的，响应情况项不得分。

	技术部分
	实施方案
	12
	工作流程方案、时间安排、工作计划、详细的可行性方案、具备完整的项目组织管理措施及保障措施得12分；工作流程方案、时间安排计划缺失、组织管理措施及保障措施较完善得7分；工作流程方案、时间安排计划缺失、组织管理措施及保障措施不完备得2分。 本项未提供不得分。

	技术部分
	技术措施
	10
	供货组织方案、质量保证期内产品维护措施合理，可行性强，得10分；供货组织方案、质量保证期内产品维护措施较为合理，可行性一般，得6分；供货组织方案、质量保证期内产品维护措施一般，有瑕疵，可行性差，得2分，本项未提供不得分。 

	技术部分
	供货方案
	12
	供货进度安排合理，完全满足采购人要求；供货期及保证措施完善可行性强，内容描述详细得12分；供货进度安排较合理，基本满足采购人要求；保证措施可行性较好得7分；供货进度安排一般合理，基本满足采购人要求；保证措施内容简单，可行性一般，得2分；不能满足需求不得分。

	技术部分
	售后服务方案
	10
	售后服务方案完整、售后服务保障措施合理完善，服务便利，能够为采购人提供优质的售后服务，得10分；售后服务方案较为完整、售后服务保障措施较完善，得6分；售后服务方案不完整、售后服务保障措施不完善，得2分；本项未提供不得分。

	技术部分
	应急服务措施
	10
	对突发状况有经验并做出预判，且具有应对突发状况的详细应急事件处理方案，得10分；对突发状况能做出预判，应对突发状况的处理方案较为详细，得6分；对突发状况未能做出预判，应对突发状况的处理方案内容简单， 得2分；本项未提供不得分。


