
青岛市公共资源交易信息平台招标投标数智化项目更正公告
一、项目基本情况：
1.原公告的采购项目编号:SDGP370200000202602001255
2.原公告的采购项目名称:青岛市公共资源交易信息平台招标投标数智化项目
[bookmark: _GoBack]3.首次公告日期:	2026年09月30日
二、更正信息：
1.更正事项：采购文件
2.更正内容：
2.1原招标文件第十章投标文件格式附件10“联合投标协议书”变更，具体详见附件。
2.2投标人若为联合体应按要求提供联合投标协议书及《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件；投标人若非联合体应按要求提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件。
2.3原采购文件第四章采购需求“ 成品软硬件部分”参数配置变更为：
（1）评标专家倾向性言论分析平台

	序号
	分项内容
	参数配置
	单位
	数量

	1
	评标专家倾向性言论分析平台
	语音识别分析平台：
对所有专家的发言内容进行声音拾取、编码、压缩后，送入语音识别引擎进行实时全量转写，所有发言转写的文字原始结果及音频均可全文保存。
普通话连续语音实时转写。

文字后处理：
解码：二遍解码技术
NLP 增强：文本顺滑/标点识别/英文数字后处理
端点检测：精准定位说话起止，实时送入引擎

后端识别处理：
置信度输出：返回识别结果可信度分值，辅助业务逻辑判断与后续处理。
多识别结果（多候选）：按置信度排序返回多个候选结果，支持用户二次选择，提升容错率。
说话人自适应：多轮对话中在线提取语音特征。支持热词等调优方式。

语音识别引擎:
1、双模型版本可选：小模型版本、大模型版本。
2、小模型可采用包括但不限于DFNN深度全序列卷积神经网络、Hybrid-CNN混合模型或DNN完成帧级特征提取，HMM隐马尔可夫模型等；大模型可采用包括但不限于Conformer/MoE音频编码器/LLM/GPT文本解码器/CTC非自回归分支做对齐监督等，端到端完成语音到文本的生成。
3、支持音频格式：PCM、WAV、MP3、Opus、G.722等。
4、升降采样支持：8K、16K编码等多码率输入，包含alaw8k8bit、ulaw8k8bit、opus8k16bit等编码流。
5、方言识别：支持方言识别，小模型支持普通话及山东话，大模型版本支持普通话及山东话混合识别。
6、混合识别：支持中文+英文等混合语种同步识别。
7、热词功能三类热词：全局热词、会话级热词、个性化热词；热词数量≥15000个
8、音频按句回听：系统可选择语音转写结果中的任意一句文本，系统将回放该句对应的音频，便于修改校对。
9、支持国产化版本部署。
语音识别路数:
支持50路并发且为永久授权。
	套
	1


（2）不见面呼叫电话调度系统
	序号
	项目
	参数配置
	单位
	数量

	1
	IP调度系统
	注册数50并发数50
软件操作：支持国产化版本部署，支持中英文切换、支持网页端登陆和客户端登陆。
分组管理：系统可以每个区域单独设置分组，可以实现不同的区域间的互联互通。
对讲系统：实现两个IP终端或两个以上不同终端间的实时音视频通信。
广播功能：系统可以组播、自动免提呼叫方式发起广播。支持手动、立即、定时、时段播放计划，支持文字、喊话、采播等多种广播方式。
视频联动：当双方建立通话或者触发报警预案时，可以直接联动视频监控，支持GB/T28181（视频监控）、onvif（视频监控）等，看到现场实时状况。
寻呼功能：话机发起寻呼喊话，当单个被叫终端按键后其它终端自动挂断，实现发起寻呼终端和触发按键终端间的双向通话。
监听功能：管理员可以在电脑上监听多个用户的通话，并对通话进行实时管理。
会议功能：管理员可以临时发起多人的音视频会议，终端可以采用拔打接入号方式实现发起多人音视频会议。
呼叫转移：将呼叫来电转移给其他用户，实现内部转接，提高内部通信效率。
多方通话：实现两个或两个以上不同终端间的音视频通话。
录音录像：自动录音录像，系统可设置分机进行通话录音录像;也可以单独关闭分机录音录像功能。
电子地图：支持在线地图和区域离线地图。终端可以在地图的当前区域显示，实时显示终端状态，控制终端操作。
预案功能：触发警报时，系统会向调度员发出警报，调度员可以处理或清除警报。还可以提前设置计划，包括触发广播、视频和对讲。
系统对接：系统采用标准SIP协议，提供开发接口文档。
软硬件支持：支持市面标准SIP终端，主流网页浏览器。
三方接口：提供系统API接口。
	套
	1

	2
	IP话机
	基本性能：
2条SIP线路
高清语音
以太网供电/电源适配器
手柄(HS)/免提(HF)/耳机(HP)
桌面立式/墙挂模式
通话功能：
拨出/接听/拒接
静音/取消静音(麦克风)
通话保持/继续
呼叫等待
对讲功能(Intercom)
来电显示
呼叫转移(CallForward)（所有/忙线/无应答）
通话转移(CallTransfer)（出席/非出席）
通话停驻保留(CallParking)/提取(Pick-up)(需配合服务器)
重拨
免打扰(DND)(可个别线路配置)
自动应答(可个别线路配置)
语音信箱(需配合服务器)
本地三方电话会议
话机功能：
智能电话本
网络电话本(支持XML/LDAP)
通话记录(拨入/拨出/未接)
屏保待机
语音留言等候提示(VMWI)
网络时间同步
	台
	24

	3
	鹅颈麦7寸IP话机
	配备鹅颈麦克风，提供清晰的远距离拾音效果，具备智能语音算法支持全双工通话及三方视频会议，喇叭最大音量可达90dB。提供不小于7英寸彩色触摸屏，支持不小于116个DSS按键。内置不小于500万像素可调节角度摄像头，支持H.264视频编解码和宽带音频编解码，提供双向高清音视频通话功能。
配备至少两种用途的支架，支持桌面式、壁挂式等方式安装，适配不同场景安装需要。支持标准SIP协议，兼容性好，提供统一通讯、可扩展增值业务、丰富灵活的通讯解决方案，满足覆盖评标现场即时通信与调度需求。
	台
	10


三、其他补充事宜：无

附件10：
联合投标协议书
甲方：
乙方：
（如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）
联合体各方经协商，就响应（采购人名称）组织实施（项目名称）（项目编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、联合体各方一致决定，以       为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。
四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：
甲方
1. 企业类型：        （大型/中型/小型/微型）
注：与附件12《中小企业声明函》中的企业类型保持一致。
2. 承接本项目的份额占比：    %
注：中小微企业所承接本项目的份额应不低于招标公告中给中小微企业预留份额比例。
3. 承担的工作和义务为：
乙方
1. 企业类型：        （大型/中型/小型/微型）
注：与附件12《中小企业声明函》中的企业类型保持一致。
2. 承接本项目的份额占比：    %
注：中小微企业所承接本项目的份额应不低于招标公告中给中小微企业预留份额比例。
3. 承担的工作和义务为：
五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。
七、本协议共  份，联合体各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

   甲方名称：       （公章）                   乙方名称：       （公章）
    法定代表人：       （印章）             法定代表人：       （印章）

      日期：  年  月 日                            日期：  年  月   日
1

