青岛山大齐鲁医院医疗设备一宗采购项目更正公告

一、项目基本情况

项目编号：SDGP370200000202602001057

项目名称：青岛山大齐鲁医院医疗设备一宗采购项目

首次公告日期：2026年9月18日
二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果 
更正内容：
第一包（A包）：医用转运对接车、手术器械车（套车）、手术用大、小托盘、污物车一宗

1、医用转运对接车主要技术参数2原参数为：升降方式：独立升降，升降范围640～970mm，可调节车高度，适配各类手术台、病床高度。现更正为：升降方式：独立升降，可调节车高度，适配各类手术台、病床高度。
2、手术器械车（套车）主要技术参数1原参数为：手术不锈钢器械套车大 参考尺寸1100*600*900mm；台面四周配置防护栏杆，防止器械滑落。现更正为：手术不锈钢器械套车大 参考尺寸1200*600*900mm；台面四周配置防护栏杆，防止器械滑落。900mm是指从地面到桌面的距离，不含防护栏杆的高度。

3、手术器械车（套车）主要技术参数2原参数为：手术不锈钢器械套车中 参考尺寸980*530*850mm。现更正为：手术不锈钢器械套车中 参考尺寸900*530*850mm。
4、手术器械车（套车）主要技术参数3原参数为：手术不锈钢器械套车小 参考尺寸860*460*800mm。现更正为：手术不锈钢器械套车小 参考尺寸660*510*800mm。
5、手术器械车（套车）主要技术参数8原参数为：脚轮：4只Φ100mm医用TPR静音万向轮，2只带刹车，推行静音顺滑，防缠绕，洁净走廊无噪音。现更正为：脚轮：4只医用TPR静音万向轮，2只带刹车，推行静音顺滑，防缠绕，洁净走廊无噪音。
6、手术用大、小托盘主要技术参数1原参数为：大号：参考尺寸400×300×50mm；小号：参考尺寸240×160×40mm。现更正为：大号：参考尺寸750×450×50mm；小号：参考尺寸600×400×40mm。

7、手术用大、小托盘主要技术参数6原参数为：脚轮：4只Φ100mm医用TPR静音万向轮，2只带刹车，推行静音顺滑，防缠绕，洁净走廊无噪音。现更正为：脚轮：大托盘4只医用TPR静音万向轮，2只带刹车，推行静音顺滑，防缠绕，洁净走廊无噪音，小托盘2只医用TPR静音万向轮，两块水平钢板支架，支撑于地面。
三、其他补充事宜
与招标文件不一致的以此公告为准。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
采 购 人：青岛山大齐鲁医院
地址：青岛市市北区合肥路758号

联系方式：0532-66852882

采购代理机构：青岛鑫元杰招标代理有限公司

地址：青岛新金融产业园(青岛市市北区馆陶路34号8号楼205)

联系方式：13255325230

项目联系人：张丽媛

联系方式：13255325230

